|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 不锈钢4500克摇摆式电动磨粉机 | 数量 | 2 |
| 质量要求 | 摇摆式粉碎  电压：220V 功率：5KW 纯铜大功率电机  容量：4500g 转速：35000转/分钟  刀片：三层，六叶刀片 粉碎细度：50-300目  全机身材质304不锈钢，过热断载保护，金属散热风叶，三层安全卡扣，可粉碎干、湿、油、骨质、纤维及鱼皮类样品 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 循环水不锈钢电动减压真空泵抽滤装置 | 数量 | 1 |
| 质量要求 | 功率180W  流量：90L/min  扬程：8M  最大真空度：0.098MPa  单头抽气量：10L/min  水槽：15L，ABS材质耐腐蚀，一次成型，高强度  有循环水功能，上反水，不锈钢轴芯，全铜线圈交流电，尾部带散热风扇，可连续工作，  带铜+四氟、PP防腐材质止回阀，防倒流  双真空表双抽，双头抽气，泵头聚氯乙烯材质 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 静电除尘枪 | 数量 | 1 |
| 质量要求 | 使用电压：220V/50Hz 输出电压：5.6KV  有效工作距离：10-1500mm  高压电线长度：3米 双高压电源，可同时连接2支风枪  压缩空气压力：30-75psi 塑胶枪体，气压可调  需带防触电设计 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 低温冷冻离心机 | 数量 | 1 |
| 质量要求 | 可低温冷冻，离心管最大可配套用100ml，转速6000，配水平转子  配50ml,100ml离心管各100个 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 酸度计 | 数量 | 1 |
| 质量要求 | 带电机支架，配电极，配袋装缓冲液  PH测量范围：-2~16  mV测量范围:-2000.000~2000.000  PH分辨率：0.01/0.1 PH准确度（±）：0.01  mV分辨率：1 mV准确度（±）：1  温度范围：-5℃~105℃ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 分体式玻璃陶瓷电热板 | 数量 | 1 |
| 质量要求 | 用于食品饮用水实验室前处理检测  加热尺寸450mm\*350mm  盘面材质：玻璃陶瓷，面板厚度≥6mm，防腐蚀，  控温范围20-500度，温度波动度±0.5℃，  LCD面板显示  电源电压AC220V ,50HZ，功率3500w，空开25A, | | |