附件1
采 购 物 品 清 单
	序号
	名称
	数量
	技术参数及功能指标

	1
	六联不锈钢过滤系统
	1台
	▲1.1六联不锈钢过滤系统【配套气液两用真空泵(直排泵)】。
▲1.2配套一次性无菌套装滤杯连接件，安装无菌套装滤杯，避免二次污染。
1.3科学细致设计：优质316L不锈钢滤膜支撑垫，确保滤膜在抽滤过程中不会破裂或穿孔，保障样品检测的准确性。
1.4多种灭菌方式。
1.5材质经久耐用，快接设计滤头可拆卸、配套更换使用同款滤头。


	2
	数显式恒温水浴锅
	1台
	▲2.1 工作孔位双列4孔，尺寸不高于350mm*350mm*250mm。
▲2.2智能控温，±0.5℃控温精度，0.1℃温度显示精度，室温—100℃控温范围。
2.3 有定时、防干烧、水浴搅拌功能、排水管、配套隔水承载架。
2.4内胆选用优质不锈钢，一次冲压而成，耐高温，密封性好。
2.5外壳采用加厚钣金喷漆，表面采用高强度的静电喷涂，防静电。
2.6 LCD液晶屏，内容清晰，方便观看。


	3
	可调速涡旋振荡器
	2台
	▲3.1 转速 0～3000rpm 连续可调，支持点触、连续两种工作模式。
3.2 适配各类微量离心管，体积小巧，底座防滑，运行稳定可放置于超净台内完成样品混匀。
▲3.3 含可同时振荡12支及以上5ml试管及1.5ml离心管水平支架配件。

	4
	掌上离心机
	10台
	▲4.1 机型为手掌式掌上瞬时离心机，关盖触发瞬时离心，开盖自动停机，可同时满足 0.2mL PCR 八联管、0.5ml、1.5mL 及2.0ml微量离心管样品瞬时甩液。
▲4.2 可调转速满足4000-9999 rpm，相对离心力≈600-6000×g。
4.3 直流无刷电机，运行平稳、低噪音≤100dB。
[bookmark: _GoBack]4.4 具备不平衡、过载安全保护；整机体积小巧，重量≤1kg，可放置超净工作台内使用。

	5
	涡旋振荡器
	11台
	5.1 ‌转速‌：‌2800 转/分‌，提供高速旋涡混合能力。
5.2 ‌工作方式‌：支持‌连续‌、‌点触‌（点振）及‌调速‌三种模式。
5.3 ‌工作台配置‌：配备‌碗型‌与‌平板型‌振动台，两者可互换，以适应不同规格的试管或容器。
5.4 ‌电源与功率‌：工作电压为‌220V‌（部分资料显示兼容 110-220V），额定功率为‌50W‌。
5.5 ‌主体材料‌：采用‌ABS 材料‌，兼具耐用性与轻量化。
5.6 ‌振动方式‌：平圆周式振动，振幅不高于1mm（刻度显示），确保混合彻底且均匀。



