附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 数量 | 用途 | 质量要求 |
| 空气采样器（防爆） | 15台 | 用于防爆区域内粉尘或有毒气体等作业岗位的采样检测 | 流量范围：20~1500ml/min（恒流）  流量误差：±5%，流量稳定性：±3%，体积误差：±3%，  温度误差：±0.5℃，阻力误差：≤±0.5KPa，大气压误差：≤±0.5KPa  噪声：≤50dB（A），负载能力：14.3KPa，续航能力：>=8h  流量显示模式：数字及浮子，  显示内容：实时流量、采样体积、采样模式、阻力监测、运行时长、续航时间、温度气压、日期时间  防护等级：IP54，ABS全封闭外壳，  防爆 |