附件2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** |
| 1 | 放射性水样蒸发赶酸仪 | 一健启动，10通道独立运行，适用于瓷坩埚或烧杯，定量精度2%ml，进量总量60L内任设各通道独立控制，双模机器人手臂旋转进样方式，自动加酸，高温赶酸，断电数据自动保护，复电自动运行，独立废液杯，自动排废清洗。 |